Przebudowa drogi gminnej  w miejscowosci  Bronice Kolonia    od km 0+004  do  km  0+500 
		 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 
	Stawka roboczogodziny  R-g :  	...............  zł / r-g
	Narzut kosztów pośrednich  Kp :  	............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]
	Narzut zysku  Z :  	............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)
	Poziom cen :  	.......................................................................
	 
	              K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y 
	 
		 Str: 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	1.	Przygotowanie  terenu	
	Kod CPV :  45233000-9

	 
	1.1.	Roboty  przygotowawcze	

	1.	KSNR  001-0104-03-00	  0,496	km	................	................
	[ Wydanie I, W-wa z uwzgl. Biul. Inf. 9/96 ]		
	 
		Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym
	Numer specyfikacji :  D-01.01.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		Rys nr 1:  496 / 1000 =	0,496
	 
	Razem  przedmiar =	  0,496	km

	2.	KNR  219-0306-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  10,000	m	................	................
	[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]		
	 
		Rury ochronne (osłonowe) z PE 100 mm/6,3mm wraz  z uszczelnieniem(kable  energetyczne  i telefoniczne )
	Numer specyfikacji :  D-01.03.04

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		km 0+008,90:  10 =	10,000
	 
	Razem  przedmiar =	  10,000	m

	3.	KNR  219-0219-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  24,000	m	................	................
	[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]		
	 
		Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi
	Numer specyfikacji :  D-01.03.04

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		Rys 2:  24 =	24,000
	 
	Razem  przedmiar =	  24,000	m

	4.	KNR  219-0122-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  4,000	szt	................	................
	[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]		
	 
		Uszczelnienie końców rury ochronnej gazociągu półpierścieniami z blachy stalowej, sznurem konopnym,
		z zalaniem asfaltem, przy średnicy nominalnej rury ochronnej: 100 mm

	Przebudowa drogi gminnej  w miejscowosci  Bronice Kolonia    od km 0+004  do  km  0+500 
	1.  Przygotowanie  terenu
	1.1. Roboty  przygotowawcze
		 Str: 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Numer specyfikacji :  D-01.03.04

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		Rys 2:  4 =	4,000
	 
	Razem  przedmiar =	  4,000	szt

	5.	KNR  219-0119-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  24,000	m	................	................
	[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]		
	 
		Montaż stalowych rur ochronnych dla gazociągów, z uzupełnieniem izolacji oraz przeciąganiem gazociągu
		przez rury ochronne o średnicy nominalnej: 100 mm
	Numer specyfikacji :  D-01.03.04

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		14 + 10 =	24,000
	 
	Razem  przedmiar =	  24,000	m

	6.	KNNR  001-0102-01-00  MRRiB	  0,104	ha	................	................
	[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]		
	 
		Mechaniczne karczowanie zagajników: gęstych /powyżej 60% powierzchni/
	Numer specyfikacji :  D-01.02.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		Rys nr 2:  (126 * 3 + 30 * 2 + 200 * 3 ) / 10000 =	0,104
	 
	Razem  przedmiar =	  0,104	ha

	7.	A.wł  Kalkul  własna	  1,000	kompl.	................	................
		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz  z obsługą komleksową  budowy  wynikajaca  ze
		Specyfikacji technicznej  wykonania  i  odbioru  robót poszczególnych  w-w konstrukcyjnych  nawierzchni
	Numer specyfikacji :  GG.00.12.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		3 kopl inwentaryzacji powyk.j- obsługa budowy:  1 =	1,000
	 
	Razem  przedmiar =	  1,000	kompl.

	1.2.	Roboty  rozbiórkowe	

	8.	KNNR  006-0802-04-00  MRRiB	  15,000	m2	................	................
	[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]		
	 
		Rozebranie nawierzchni grubości 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie(
		połączenie z istniejacą  nawierzchnia
	Numer specyfikacji :  D-01.02.04

	Przebudowa drogi gminnej  w miejscowosci  Bronice Kolonia    od km 0+004  do  km  0+500 
	1.  Przygotowanie  terenu
	1.2. Roboty  rozbiórkowe
		 Str: 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		Roboty  zwiazane  z właczenie  do drogi istniejacej:  15 * 1.00 =	15,000
	 
	Razem  przedmiar =	  15,000	m2

	2.	Przebudowa  drogi	

	 
	2.3.	Roboty ziemne	

	9.	KNNR  001-0202-05-00  MRRiB	  898,800	m3	................	................
	[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]		
	 
		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami
		samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,40 m3 /grunt kat. I-III/
	Numer specyfikacji :  D-02,01,01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		tab. robót ziemnych:  898.80 =	898,800
	 
	Razem  przedmiar =	  898,800	m3

	10.	KNNR  001-0212-02-10  MRRiB	  104,940	m3	................	................
	[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]		
	 
		Roboty  ziemne , wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m3 /grunt kat.
		III/
	Numer specyfikacji :  D-02.01.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		tab. robót ziemnych:  104.94 =	104,940
	 
	Razem  przedmiar =	  104,940	m3

	11.	KNNR  001-0402-02-00  MRRiB	  152,360	m3	................	................
	[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]		
	 
		Formowanie i zagęszczenie nasypów, z ziemi  z dokopu w gruncie kat. III-IV, /zagęsz.walc.samojezdnym 9 t/
	Numer specyfikacji :  D-02.03.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		w.g dokumentacji- tabela  robót  ziemnych:  152.36 =	152,360
	 
	Razem  przedmiar =	  152,360	m3

	2.4.	Podbudowa	

	12.	KNNR  006-0103-03-10  MRRiB	 2 326,700	m2	................	................
	[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]		

	Przebudowa drogi gminnej  w miejscowosci  Bronice Kolonia    od km 0+004  do  km  0+500 
	2.  Przebudowa  drogi
	2.4. Podbudowa
		 Str: 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie
		kat.II-VI mechanicznie - zagęszczanie walcem statycznym
	Numer specyfikacji :  D-04.01.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		1026.70 + 300 * 3.50 + 500 * 0.5 =	2 326,700
	 
	Razem  przedmiar =	 2 326,700	m2

	13.	KNNR  006-0111-02-00  MRRiB	  22,267	100 m2	................	................
	[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]		
	 
		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  w-wa dolna , przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm -
		Rm=5 MPa
	Numer specyfikacji :  D-04.05.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		(1026.70 + 300 * 3.50 + 500 * 0.3) / 100 =	22,267
	 
	Razem  przedmiar =	  22,267	100 m2

	14.	KNNR  006-0106-06-00  MRRiB	 2 326,700	m2	................	................
	[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]		
	 
		Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie, przy grubości warstwy piasku po zagęszczeniu 15 cm
	Numer specyfikacji :  D-04.02.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		1026.70 + 300 * 3.50 + 500 * 0.5 =	2 326,700
	 
	Razem  przedmiar =	 2 326,700	m2

	15.	KNNR  006-0107-01-00  MRRiB	  217,670	m3	................	................
	[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]		
	 
		Podbudowy  kruszywa  łamanego  o  uziarnieniu 0/31,5mm w-wa  górna   zagęszczana mechanicznie, przy
		grubości warstwy po zagęszczeniu do 10 cm
	Numer specyfikacji :  D-04.04.02

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		(1026.70 + 300 * 3.50 + 500 * 0.2) * 0.1 =	217,670
	 
	Razem  przedmiar =	  217,670	m3

	2.5.	Nawierzchnia	

	16.	KNNR  006-1005-06-00  MRRiB	 2 176,700	m2	................	................
	[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]		

	Przebudowa drogi gminnej  w miejscowosci  Bronice Kolonia    od km 0+004  do  km  0+500 
	2.  Przebudowa  drogi
	2.5. Nawierzchnia
		 Str: 5
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Mechaniczne oczyszczenie  podbudowy
	Numer specyfikacji :  D-04.03.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		1026.70 + 300 * 3.50 + 500 * 0.2 =	2 176,700
	 
	Razem  przedmiar =	 2 176,700	m2

	17.	KNNR  006-1005-07-00  MRRiB	 2 176,700	m2	................	................
	[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]		
	 
		Skropienie podbudowy  z  gruntu stailizowanego cementem
	Numer specyfikacji :  D-04.03.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		1026.70 + 300 * 3.50 + 500 * 0.2 =	2 176,700
	 
	Razem  przedmiar =	 2 176,700	m2

	18.	KSNR  006-0309-0-00	 2 126,700	m2	................	................
	[ Wydanie I, W-wa z uwzgl. Biul. Inf. 9/96 ]		
	 
		Warstwa scieralna  z betonu  asfaltowego transportowana  sam.samowyładowczym przy grubości
		warstwy po zagęszczeniu 5 cm -- KR-2
	Numer specyfikacji :  D-05.03.05a

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		1026.70 + 300 * 3.50 + 500 * 0.1 =	2 126,700
	 
	Razem  przedmiar =	 2 126,700	m2

	2.6.	Roboty  wykończeniowe	

	19.	KNNR  001-0503-05-00  MRRiB	  128,750	m2	................	................
	[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]		
	 
		Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp skarp i korony nasypów, w gruncie: kat. I-III
	Numer specyfikacji :  D-06.03.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		tab.robót  ziemnych:  128.75 =	128,750
	 
	Razem  przedmiar =	  128,750	m2

	20.	KNNR  001-0503-01-00  MRRiB	  685,780	m2	................	................
	[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]		
	 
		Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, w
		gruncie: kat. I-III
	Numer specyfikacji :  D-06.03.01

	Przebudowa drogi gminnej  w miejscowosci  Bronice Kolonia    od km 0+004  do  km  0+500 
	2.  Przebudowa  drogi
	2.6. Roboty  wykończeniowe
		 Str: 6
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		tab. robót ziemnych:  685.78 =	685,780
	 
	Razem  przedmiar =	  685,780	m2

	2.7.	Oznakowanie	

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	Elementy oznakowania
	 
	Razem  przedmiar =	  0,000	

	 
	21.	KNNR  006-0702-01-00  MRRiB	  4,000	szt	................	................
	[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]		
	 
		Słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm
	Numer specyfikacji :  D-07.02.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		wg stałej organizacji ruchu:  4 =	4,000
	 
	Razem  przedmiar =	  4,000	szt

	22.	KNNR  006-0702-05-00  MRRiB	  4,000	szt	................	................
	[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]		
	 
		Tablice znaków drogowych zakazu, nakazu,ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni
		ponad 0,3 m2
	Numer specyfikacji :  D-07.02.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		j.w:  4 =	4,000
	 
	Razem  przedmiar =	  4,000	szt

	3.	Wjazdy  do  posesji	

	 
	3.8.	Roboty ziemne	

	23.	ZAŁ.1  101-0201-03-00	  66,805	m3	................	................
	[ Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000 ]		
	 
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, z transportem urobku samochodami
		samowyładowczymi na odległość do2 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m3 /grunt kat. I-II/
	Numer specyfikacji :  D-02.01.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

	Przebudowa drogi gminnej  w miejscowosci  Bronice Kolonia    od km 0+004  do  km  0+500 
	3.  Wjazdy  do  posesji
	3.8. Roboty ziemne
		 Str: 7
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
		(14.75 + 25.5 + 25.5 + (15.64 * 8)  ) * 0.35 =	66,805
	 
	Razem  przedmiar =	  66,805	m3

	24.	KNNR  006-0101-03-20  MRRiB	  190,870	m2	................	................
	[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]		
	 
		Koryta na całej szerokości zjazdu, wykonane mechanicznie , w gruncie kat.II-VI, przy głębokości
		koryta 35 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym
	Numer specyfikacji :  D-04.01.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		14.75 + 25.5 + 25.5 + (15.64 * 8) =	190,870
	 
	Razem  przedmiar =	  190,870	m2

	3.9.	Podbudowa	

	25.	KSNR  006-0104-02-10	  190,870	m2	................	................
	[ Wydanie I, W-wa z uwzgl. Biul. Inf. 9/96 ]		
	 
		Warstwy odsączające z piasku, wykonane ręcznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości warstwy
		po zagęszczeniu 15 cm - w-wa  mrozoochronna
	Numer specyfikacji :  D-04.02.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		14.75 + 25.5 + 25.5 + (15.64 * 8) =	190,870
	 
	Razem  przedmiar =	  190,870	m2

	26.	KSNR  006-0113-01-00	  190,870	m2	................	................
	[ Wydanie I, W-wa z uwzgl. Biul. Inf. 9/96 ]		
	 
		Podbudowa  zasadnicza  z kruszywa  łamanego stabilizowanego   mechanicznie  gr  po zagęszczeniu 20
		cm
	Numer specyfikacji :  D-04.04.02

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		14.75 + 25.5 + 25.5 + (15.64 * 8) =	190,870
	 
	Razem  przedmiar =	  190,870	m2

	K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T	.......................