Przebudowa drogi gminnej( ulicy)  Brzozy od  km 0+000  do  km 0+078  położonej w m.Nałęczów
		 Str: 1
	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1.		Roboty przygotowawcze		
	 
	1.	D-01.01.01	KNR  201-0119-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,078	km
			Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg		
	 
		78 / 1000 =	0,078
	 
	Razem  przedmiar =	  0,078	km

	2.	D-03.02.01a	KNNR  006-1305-02-00  MRRiB	  0,251	m3
			Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, przy objętości betonu w jednym miejscu od 0,1 do		
			0,2 m3		
	 
		2 * 3.14159 * 0.40 * 0.10 =	0,251
	 
	Razem  przedmiar =	  0,251	m3

	 
	2.		Roboty   rozbiórkowe nawierzchni  ulicy		
	 
	3.		Kal. własna	  35,620	m2
			Frezowanie podbudowy  na  połaczeniu		
	 
		(4 + 11) / 2 * 3.5 + 9.37 =	35,620
	 
	Razem  przedmiar =	  35,620	m2

	 
	3.		Podbudowa		
	 
	4.		KNR  231-0107-01-00  IGM Warszawa	  13,093	m3
			Wyrównanie istniejącej podbudowy ( trylinki ) kruszywem  łamanym  stabilizowanym  mechanicznie  o		
			uziarnieniu  0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu: do		
			3,4cm		
	 
		tabela  wyrównań + powierzchnia  zjazdów:  11.50 + (46.84 * 0.034) =	13,093
	 
	Razem  przedmiar =	  13,093	m3

	 
	4.		Nawierzchnia		
	 
	5.	D-04.03.01	KNNR  006-1005-06-00  MRRiB	  340,500	m2
			Mechaniczne oczyszczenie  podbudowy (trylinki)		
	 
		tabela  wyrównań:  340.50 =	340,500
	 
	Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	  340,500	m2

	6.	D-04.03.01	KNNR  006-1005-07-00  MRRiB	  340,500	m2
			Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem ( połaczenie  miedzywarstwowe)podbudowa ( trylinki)		
	 
		tabela  wyrównań:  340.50 =	340,500
	 
	Razem  przedmiar =	  340,500	m2

	Przebudowa drogi gminnej( ulicy)  Brzozy od  km 0+000  do  km 0+078  położonej w m.Nałęczów
	4. Nawierzchnia
		 Str: 2
	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	7.	D-04.03.01	KNNR  006-1005-07-00  MRRiB	  340,500	m2
			Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem ( połaczenie  miedzywarstwowe) w-wa  wyrównawczej  z		
			kruszywa		
	 
		tabela  wyrównań:  340.50 =	340,500
	 
	Razem  przedmiar =	  340,500	m2

	8.	D-05.03.05a	KNNR  006-0310-05-10  MRRiB	  340,500	m2
			Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z  betonu  asfaltowego AC 11S wg PN- EN  dla  KR 2,		
			dostarczanych z wytwórni , sam.samowyładowczym , przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm -		
	 
		tabela  wyrównań:  340.50 =	340,500
	 
	Razem  przedmiar =	  340,500	m2

	 
	5.		Zjazdy		
	 
	9.	D-04.03.01	KNNR  006-1005-06-00  MRRiB	  46,840	m2
			Mechaniczne oczyszczenie  podbudowy (trylinki)		
	 
		9.4 + 6.5 + 20.40 + 10.54 =	46,840
	 
	Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	  46,840	m2

	10.	D-04.03.01	KNNR  006-1005-07-00  MRRiB	  46,840	m2
			Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem ( połaczenie  miedzywarstwowe)podbudowa ( trylinki)		
	 
		9.4 + 6.5 + 20.40 + 10.54 =	46,840
	 
	Razem  przedmiar =	  46,840	m2

	11.	D-05.03.05a	KNNR  006-0310-05-10  MRRiB	  46,840	m2
			Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z  betonu  asfaltowego AC 11S wg PN- EN  dla  KR 2,		
			dostarczanych z wytwórni , sam.samowyładowczym , przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm -		
	 
		9.4 + 6.5 + 20.40 + 10.54 =	46,840
	 
	Razem  przedmiar =	  46,840	m2

	 
	6.		Oznakowanie		
	 
	12.	D-07.02.01	KNNR  006-0702-01-00  MRRiB	  5,000	szt
			Słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm		
	 
		A-7 szt.1;D-1szt.2 A-22 szt.1 A-23 szt1:  5 =	5,000
	 
	Razem  przedmiar =	  5,000	szt

	13.	D-07.02.01	KNNR  006-0702-05-00  MRRiB	  7,000	szt
			Tablice znaków drogowych zakazu, nakazu,ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m2		
	 
		A-7 szt1 .D-1 sz.2,A-22, szt. 1 , A-23 szt 1; + 2 szt. tabliczki  o % spadku  podłuznego:  5 + 2 =	7,000
	 
	Razem  przedmiar =	  7,000	szt

	Przebudowa drogi gminnej( ulicy)  Brzozy od  km 0+000  do  km 0+078  położonej w m.Nałęczów
	6. Oznakowanie
		 Str: 3
	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 

	 
	---  Koniec  wydruku  przedmiaru  ---