Przebudowa drogi gminnej  Nr 107917L (ul. Polna) w m. Nałęczów od km 0+000  do km 0+476,55
	Budowa :	Przebudowa drogi gminnej
	Adres :	ul.Polna w m.Nałęczów
		 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 
	Stawka roboczogodziny  R-g :  	...............  zł / r-g
	Narzut kosztów pośrednich  Kp :  	............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]
	Narzut zysku  Z :  	............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)
	Poziom cen :  	.......................................................................
	 
	              K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y 
	 
		 Str: 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	1.	Przygotowanie  terenu	
	Kod CPV :  45233000-9

	 
	1.1.	Roboty  przygotowawcze	

	1.	KSNR  001-0104-03-00	  0,477	km	................	................
		Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym
	Numer specyfikacji :  D-01.01.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		Rys nr 1:  476.55 / 1000 =	0,477
	 
	Razem  przedmiar =	  0,477	km

	2.	KNR  231-1406-04-00  IGM Warszawa	  20,000	szt	................	................
		Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych , kanalizacji  sanitarnej i gazowych
	Numer specyfikacji :  D-01.03.04

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		Rys nr 2:  11 + 7 + 2 =	20,000
	 
	Razem  przedmiar =	  20,000	szt

	3.	KNR  201-0103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  5,000	szt	................	................
		Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 16-25 cm
	Numer specyfikacji :  D-01.02.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		5 =	5,000
	 
	Razem  przedmiar =	  5,000	szt

	4.	KNR  201-0103-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  5,000	szt	................	................
		Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 26-35 cm
	Numer specyfikacji :  D-01.02.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		5 =	5,000

	Przebudowa drogi gminnej  Nr 107917L (ul. Polna) w m. Nałęczów od km 0+000  do km 0+476,55
	1.  Przygotowanie  terenu
	1.1. Roboty  przygotowawcze
		 Str: 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Razem  przedmiar =	  5,000	szt

	5.	KNR  201-0103-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,000	szt	................	................
		Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 36-45 cm
	Numer specyfikacji :  D-01.02.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		2 =	2,000
	 
	Razem  przedmiar =	  2,000	szt

	6.	KNR  201-0103-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,000	szt	................	................
		Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 46-55 cm
	Numer specyfikacji :  D01.02.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		2 =	2,000
	 
	Razem  przedmiar =	  2,000	szt

	7.	KNR  201-0103-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,000	szt	................	................
		Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 56-65 cm
	Numer specyfikacji :  D-01.02.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		2 =	2,000
	 
	Razem  przedmiar =	  2,000	szt

	8.	KNR  201-0105-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  5,000	szt	................	................
		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 16-25 cm
	Numer specyfikacji :  D-01.02.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		5 =	5,000
	 
	Razem  przedmiar =	  5,000	szt

	9.	KNR  201-0105-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  5,000	szt	................	................
		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 26-35 cm
	Numer specyfikacji :  D-01.02.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		5 =	5,000
	 
	Razem  przedmiar =	  5,000	szt

	Przebudowa drogi gminnej  Nr 107917L (ul. Polna) w m. Nałęczów od km 0+000  do km 0+476,55
	1.  Przygotowanie  terenu
	1.1. Roboty  przygotowawcze
		 Str: 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	10.	KNR  201-0105-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,000	szt	................	................
		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 36-45 cm
	Numer specyfikacji :  D-01.02.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		2 =	2,000
	 
	Razem  przedmiar =	  2,000	szt

	11.	KNR  201-0105-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,000	szt	................	................
		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 46-55 cm
	Numer specyfikacji :  D-01.02.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		2 =	2,000
	 
	Razem  przedmiar =	  2,000	szt

	12.	KNR  201-0105-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,000	szt	................	................
		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 56-65 cm
	Numer specyfikacji :  D01,02,01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		2 =	2,000
	 
	Razem  przedmiar =	  2,000	szt

	13.	KNNR  001-0108-06-00  MRRiB	  16,000	szt	................	................
		Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, na odległość do 5 km,
	Numer specyfikacji :  D-01.02.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		j.w:  16 =	16,000
	 
	Razem  przedmiar =	  16,000	szt

	14.	KNNR  001-0102-01-00  MRRiB	  0,062	ha	................	................
		Mechaniczne karczowanie zagajników: gęstych /powyżej 60% powierzchni/
	Numer specyfikacji :  D-01.02.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		(6 * 104) / 10000 =	0,062
	 
	Razem  przedmiar =	  0,062	ha

	15.	A.wł  Kalkul  własna	  1,000	kompl.	................	................

	Przebudowa drogi gminnej  Nr 107917L (ul. Polna) w m. Nałęczów od km 0+000  do km 0+476,55
	1.  Przygotowanie  terenu
	1.1. Roboty  przygotowawcze
		 Str: 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz  z obsługą komleksową  budowy  wynikajaca  ze
		Specyfikacji technicznej  wykonania  i  odbioru  robót poszczególnych  w-w konstrukcyjnych  nawierzchni
	Numer specyfikacji :  GG.00.12.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		3 kopl inwentaryzacji powyk.j- obsługa budowy:  1 =	1,000
	 
	Razem  przedmiar =	  1,000	kompl.

	16.	kal.własna	  1,000	pas drog	................	................
		Zainwentaryzowanie istniejacych kabli elektrycznych i telefonicznych oraz  wykonanie wykopów kontrolnych i
		określenie ich rzędnych posadowienia
	Numer specyfikacji :  GG.00.12.01
	 
	1.2.	Roboty  rozbiórkowe	

	17.	KNNR  006-0805-02-00  MRRiB	  447,000	m2	................	................
		Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm i spoinach wypełnionych piaskiem
	Numer specyfikacji :  D-01.02.04

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		trylinka:  (   ( 139 * 3 ) +  (40 * 5 * 0.15)) =	447,000
	 
	Razem  przedmiar =	  447,000	m2

	18.	KNNR  006-0806-02-00  MRRiB	  512,000	m	................	................
		Rozebranie krawężników betonowych ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej
	Numer specyfikacji :  D-01.02.04

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		252 + 252 + 8 =	512,000
	 
	Razem  przedmiar =	  512,000	m

	19.	KNR  225-0408-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  219,000	m2	................	................
		Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni płyt: do 3,0 m2
	Numer specyfikacji :  D-01.02.04

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		płyty PDS:  (73 * 3) =	219,000
	 
	Razem  przedmiar =	  219,000	m2

	20.	KNNR  006-0802-04-00  MRRiB	  417,000	m2	................	................
		Rozebranie nawierzchni grubości 5 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie
	Numer specyfikacji :  D-01.02.04

	Przebudowa drogi gminnej  Nr 107917L (ul. Polna) w m. Nałęczów od km 0+000  do km 0+476,55
	1.  Przygotowanie  terenu
	1.2. Roboty  rozbiórkowe
		 Str: 5
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		masa:  (139 * 3 ) =	417,000
	 
	Razem  przedmiar =	  417,000	m2

	21.	KNNR  006-0805-05-00  MRRiB	  438,920	m2	................	................
		Rozebranie nawierzchni   z koski  brukowej ułożonych na podsypce cem- piaskowej ( analogia)
	Numer specyfikacji :  D-01.02.04

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		kostka:  (92 * 3.5 ) + (15.8 * 7.4 ) =	438,920
	 
	Razem  przedmiar =	  438,920	m2

	22.	KNR  404-1103-04-00  IGM Warszawa	  374,056	m3	................	................
		Wywiezienie gruzu ( płyt  Jomba )z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z
		załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na  miejsce wskazane  przez  Inwestora.
	Numer specyfikacji :  D-01.02.04

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		płyty PDS+kostka+trylinka+masa+krawężniki  +ogrodzenie koło szkoły:  (  (73 * 3 * 0.15) + (92 * 3.5 * 0.08) + (15.8 *
		7.4 * 0.8) + ( 139 * 3 * 0.15) + (139 * 3 * 0.05) + (40 * 5 * 0.15)) + (512 * 0.3 * 0.15) + 46.2 + 39.27 =	374,056
	 
	Razem  przedmiar =	  374,056	m3

	23.	KNR  404-1103-05-00  IGM Warszawa	  288,586	m3	................	................
		Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km . /przy załadunku i
		rozładunku mechanicznym/  na odl. 5 km
	Numer specyfikacji :  D-01.02.04

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		płyty PDS+kostka+trylinka+masa+krawężniki:  (  (73 * 3 * 0.15) + (92 * 3.5 * 0.08) + (15.8 * 7.4 * 0.8) + ( 139 * 3 * 0.15)
		+ (139 * 3 * 0.05) + (40 * 5 * 0.15)) + (512 * 0.3 * 0.15) =	288,586
	 
	Razem  przedmiar =	  288,586	m3

	24.	KNNR  006-0808-03-00  MRRiB	  10,000	m	................	................
		Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach
	Numer specyfikacji :  D-01.02.04

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		10 =	10,000
	 
	Razem  przedmiar =	  10,000	m

	25.	KNR  404-0203-02-00  IGM Warszawa	  46,200	m3	................	................
		Rozebranie ław fundamentowych oraz murów poniżej poziomu terenu, o grubości do 30 cm, na zaprawie: -
		cementowo-wapiennej

	Przebudowa drogi gminnej  Nr 107917L (ul. Polna) w m. Nałęczów od km 0+000  do km 0+476,55
	1.  Przygotowanie  terenu
	1.2. Roboty  rozbiórkowe
		 Str: 6
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Numer specyfikacji :  D-01.02.04

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		115.5 * 0.8 * 0.5 =	46,200
	 
	Razem  przedmiar =	  46,200	m3

	26.	KNR  404-0303-05-00  IGM Warszawa	  39,270	m3	................	................
		Rozebranie ścian betonowych o grubości : - do 30 cm
	Numer specyfikacji :  D-01.02.04

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		(115.5 * 0.3 * 1.0) + (0.10 * 0.4 * 115.5) =	39,270
	 
	Razem  przedmiar =	  39,270	m3

	2.	Przebudowa  drogi	

	 
	2.3.	Roboty ziemne	

	27.	KNNR  001-0202-05-00  MRRiB	 2 747,964	m3	................	................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami
		samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,40 m3 /grunt kat. I-III/
	Numer specyfikacji :  D-02,01,01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		Tab rob ziemnych- płyty PDS+kostka:  3013.51 - (  (73 * 3 * 0.15) + (92 * 3.5 * 0.08) + (15.8 * 7.4 * 0.8) + ( 139 * 3 *
		0.15) + (139 * 3 * 0.05) + (40 * 5 * 0.15)) =	2 747,964
	 
	Razem  przedmiar =	 2 747,964	m3

	28.	KNR  201-0214-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 2 747,964	m3	................	................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
		terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi  grunt kat. I- III krotność 8
	Numer specyfikacji :  D-02.01.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		Tab rob ziemnych- płyty PDS+kostka:  3013.51 - (  (73 * 3 * 0.15) + (92 * 3.5 * 0.08) + (15.8 * 7.4 * 0.8) + ( 139 * 3 *
		0.15) + (139 * 3 * 0.05) + (40 * 5 * 0.15)) =	2 747,964
	 
	Razem  przedmiar =	 2 747,964	m3

	29.	KNNR  001-0212-02-10  MRRiB	  20,060	m3	................	................
		Roboty  ziemne , wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m3 /grunt kat.
		III/
	Numer specyfikacji :  D-02.01.01

	Przebudowa drogi gminnej  Nr 107917L (ul. Polna) w m. Nałęczów od km 0+000  do km 0+476,55
	2.  Przebudowa  drogi
	2.3. Roboty ziemne
		 Str: 7
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		tab. robót ziemnych:  20.06 =	20,060
	 
	Razem  przedmiar =	  20,060	m3

	30.	KNNR  001-0402-02-00  MRRiB	  20,060	m3	................	................
		Formowanie i zagęszczenie nasypów, z ziemi  z dokopu w gruncie kat. III-IV, /zagęsz.walc.samojezdnym 9 t/
	Numer specyfikacji :  D-02.03.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		w.g dokumentacji:  20.06 =	20,060
	 
	Razem  przedmiar =	  20,060	m3

	2.4.	Podbudowa	

	31.	KNNR  006-0103-03-10  MRRiB	 3 323,107	m2	................	................
		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie
		kat.II-VI mechanicznie - zagęszczanie walcem statycznym
	Numer specyfikacji :  D-04.01.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		Rys nr 2:  262 + 442.55 * 6.6 + (  ( 10.27 + 19.45) / 2) * 2.59 + (  ( 10.69 + 4) / 2) * 3 + (  (18.19 + 6.35) / 2) * 6.5 =	3 323,107
	 
	Razem  przedmiar =	 3 323,107	m2

	32.	KNNR  006-0111-02-00  MRRiB	  33,231	100 m2	................	................
		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem , przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - Rm=2,5 MPa
		wykonana mieszarką lub z betoniarki
	Numer specyfikacji :  D-04.05.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		Rys nr 2:  (   262 + 442.55 * 6.6 + (  ( 10.27 + 19.45) / 2) * 2.59 + (  ( 10.69 + 4) / 2) * 3 + (  (18.19 + 6.35) / 2) * 6.5) /
		100 =	33,231
	 
	Razem  przedmiar =	  33,231	100 m2

	33.	KNNR  006-0113-03-00  MRRiB	 3 323,107	m2	................	................
		Podbudowy z tłucznia, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 25 cm
	Numer specyfikacji :  D-04.04.04

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		Rys nr 2:  262 + 442.55 * 6.6 + (  ( 10.27 + 19.45) / 2) * 2.59 + (  ( 10.69 + 4) / 2) * 3 + (  (18.19 + 6.35) / 2) * 6.5 =	3 323,107
	 
	Razem  przedmiar =	 3 323,107	m2

	34.	KNNR  006-0113-05-00  MRRiB	 3 190,342	m2	................	................

	Przebudowa drogi gminnej  Nr 107917L (ul. Polna) w m. Nałęczów od km 0+000  do km 0+476,55
	2.  Przebudowa  drogi
	2.4. Podbudowa
		 Str: 8
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Podbudowy z tłucznia, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Numer specyfikacji :  D.04.04.04

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		Rys nr 2:  262 + 442.55 * 6.3 + (  ( 10.27 + 19.45) / 2) * 2.59 + (  ( 10.69 + 4) / 2) * 3 + (  (18.19 + 6.35) / 2) * 6.5 =	3 190,342
	 
	Razem  przedmiar =	 3 190,342	m2

	2.5.	Nawierzchnia	

	35.	KNNR  006-1005-06-00  MRRiB	 3 190,342	m2	................	................
		Mechaniczne oczyszczenie  podbudowy
	Numer specyfikacji :  D-04.03.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		Rys nr 2:  262 + 442.55 * 6.3 + (  ( 10.27 + 19.45) / 2) * 2.59 + (  ( 10.69 + 4) / 2) * 3 + (  (18.19 + 6.35) / 2) * 6.5 =	3 190,342
	 
	Razem  przedmiar =	 3 190,342	m2

	36.	KNNR  006-1005-07-00  MRRiB	 3 190,342	m2	................	................
		Skropienie podbudowy  tłuczniowej
	Numer specyfikacji :  D-04.03.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		Rys nr 2:  262 + 442.55 * 6.3 + (  ( 10.27 + 19.45) / 2) * 2.59 + (  ( 10.69 + 4) / 2) * 3 + (  (18.19 + 6.35) / 2) * 6.5 =	3 190,342
	 
	Razem  przedmiar =	 3 190,342	m2

	37.	KSNR  006-0308-03-00	 3 079,705	m2	................	................
		Warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z betonu asfaltowego ,transportowanych
		sam.samowyładowczym przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm - o uziarnieniu 0/16 mm  KR-3
	Numer specyfikacji :  D-05.03.05b

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		Rys nr 2:  262 + 442.55 * 6.05 + (  ( 10.27 + 19.45) / 2) * 2.59 + (  ( 10.69 + 4) / 2) * 3 + (  (18.19 + 6.35) / 2) * 6.5 =	3 079,705
	 
	Razem  przedmiar =	 3 079,705	m2

	38.	KNNR  006-1005-06-00  MRRiB	 3 079,705	m2	................	................
		Mechaniczne oczyszczenie w-wy  wiążącej
	Numer specyfikacji :  D-04.03.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		Rys nr 2:  262 + 442.55 * 6.05 + (  ( 10.27 + 19.45) / 2) * 2.59 + (  ( 10.69 + 4) / 2) * 3 + (  (18.19 + 6.35) / 2) * 6.5 =	3 079,705
	 
	Razem  przedmiar =	 3 079,705	m2

	Przebudowa drogi gminnej  Nr 107917L (ul. Polna) w m. Nałęczów od km 0+000  do km 0+476,55
	2.  Przebudowa  drogi
	2.5. Nawierzchnia
		 Str: 9
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	39.	KNNR  006-1005-07-00  MRRiB	 3 389,436	m2	................	................
		Skropienie  w-wy wiażącej -asfaltem( połaczenie międzywarstwowe)
	Numer specyfikacji :  D-04.03.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		Rys nr 2:  58.58 + 13 * 5.1 + ((5.1 + 3.6 ) / 2 * 15) + 251.40 * 3.60 + ((3.60 + 5.10) / 2 * 15) + 53 * 5.10 + ((3.60 + 5.10) /
		2 * 15) + 187.76 * 3.6 + ((3.6 + 5.10) / 2 * 15) + 60.80 * 5.10 + ((5.10 + 4.10) / 2 * 18) =	2 630,036
		34 * 3.90 + ((3.6 + 3.90) / 2 * 35) + ((3.6 + 3.90) / 2 * 17) + (3.90 + 5.10) / 2 * 7 + 58 * 5.10 + (15 * 13) / 2 + (2 + 2 * 6) /
		2 =	759,400
	 
	Razem  przedmiar =	 3 389,436	m2

	40.	KSNR  006-0309-0-00	 3 057,577	m2	................	................
		Warstwa ścieralna  z betonu  asfaltowego transportowana  sam.samowyładowczym przy grubości
		warstwy po zagęszczeniu 5 cm - o uziarnieniu 0/12,8 mm KR-3
	Numer specyfikacji :  D-05.03.05a

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		Rys nr 2:  262 + 442.55 * 6.0 + (  ( 10.27 + 19.45) / 2) * 2.59 + (  ( 10.69 + 4) / 2) * 3 + (  (18.19 + 6.35) / 2) * 6.5 =	3 057,577
	 
	Razem  przedmiar =	 3 057,577	m2

	2.6.	Krawężniki	

	41.	KNNR  006-0403-03-00  MRRiB	  543,000	m	................	................
		Krawężniki betonowe wystające wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem , na podsypce
		cementowo-piaskowej, o wymiarach 15x30 cm
	Numer specyfikacji :  D-08.01.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		(8.4 + 7.5 + 415.20 + 19.8 + 12.60 + 9.5 + 126.3 + 2.6 + 3.6 + 2 + 2.5) - 67 =	543,000
	 
	Razem  przedmiar =	  543,000	m

	3.	Wjazdy  do  posesji	

	 
	3.7.	Roboty ziemne	

	42.	KNNR  006-0101-03-20  MRRiB	  121,900	m2	................	................
		Koryta na całej szerokości zjazdu, wykonane mechanicznie , w gruncie kat.II-VI, przy głębokości
		koryta 37 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym
	Numer specyfikacji :  D-04.01.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		11.5 + 28 + 11.8 + 11.8 + 10.9 + 10.9 + 7 * 5 + 2 =	121,900

	Przebudowa drogi gminnej  Nr 107917L (ul. Polna) w m. Nałęczów od km 0+000  do km 0+476,55
	3.  Wjazdy  do  posesji
	3.7. Roboty ziemne
		 Str: 10
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Razem  przedmiar =	  121,900	m2

	3.8.	Podbudowa	

	43.	KSNR  006-0111-02-00	  1,219	100 m2	................	................
		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm  -wa
		podbudowy     o Rm=2,5MPa  z  betoniarki
	Numer specyfikacji :  D-04.05.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		(11.5 + 28 + 11.8 + 11.8 + 10.9 + 10.9 + 7 * 5 + 2) / 100 =	1,219
	 
	Razem  przedmiar =	  1,219	100 m2

	44.	KSNR  006-0111-02-00	  1,219	100 m2	................	................
		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm  -wa
		podbudowy     o Rm=5MPa  z  betoniarki
	Numer specyfikacji :  D-04.05.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		(11.5 + 28 + 11.8 + 11.8 + 10.9 + 10.9 + 7 * 5 + 2) / 100 =	1,219
	 
	Razem  przedmiar =	  1,219	100 m2

	3.9.	Nawierzchnia	

	45.	KSNR  006-0502-03-00	  121,900	m2	................	................
		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask
		1:4  gr. 4 cm  przy grubości kostki szarej 8 cm
	Numer specyfikacji :  D-05.03.23a

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		11.5 + 28 + 11.8 + 11.8 + 10.9 + 10.9 + 7 * 5 + 2 =	121,900
	 
	Razem  przedmiar =	  121,900	m2

	3.10.	Obrzeża	

	46.	KNNR  006-0404-05-00  MRRiB	  103,400	m	................	................
		Obrzeża betonowe, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i wymiarach obrzeża 30x8 cm
	Numer specyfikacji :  D-08.03.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		strona lewa:  (1.4 + 1.4 + 1.4 + 1.4 + 4) + (1.4 + 1.4 + 4.3 + 4.3 + 5) + (1.4 + 2.4 + 2.4 + 4 + 1.4) + (1.4 + 2.4 + 2.4 + 4 +
		1.4) + (1.4 + 1.3 + 4 + 1.3 + 1.4) + (1.4 + 1.4 + 4 + 1.4 + 1.4) =	68,200
		stronaprawa:  (1.4 + 0.5 + 4 + 0.5 + 1.4) + (1.4 + 0.5 + 4 + 0.5 + 1.4) + (1.4 + 10 + 1.4) + (1.4 + 4 + 1.4) =	35,200

	Przebudowa drogi gminnej  Nr 107917L (ul. Polna) w m. Nałęczów od km 0+000  do km 0+476,55
	3.  Wjazdy  do  posesji
	3.10. Obrzeża
		 Str: 11
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Razem  przedmiar =	  103,400	m

	47.	KNNR  006-0403-03-00  MRRiB	  67,000	m	................	................
		Krawężniki betonowe-wtopione  wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu  B-15 , na podsypce
		cementowo-piaskowej, o wymiarach 15x30 cm
	Numer specyfikacji :  D-08.01.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		11 * 6 + 1 =	67,000
	 
	Razem  przedmiar =	  67,000	m

	4.	Chodniki	

	 
	4.11.	Podbudowa	

	48.	KNNR  006-0101-02-30  MRRiB	 1 169,025	m2	................	................
		Koryta na całej szerokości  chodników  z kostki brukowej , wykonane mechanicznie, w gruncie kat.II-VI,
		przy głębokości koryta 30 cm i zagęszczeniu walcem statycznym
	Numer specyfikacji :  D-04.01.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		428 * 2.5 + 116.5 * 0.85 =	1 169,025
	 
	Razem  przedmiar =	 1 169,025	m2

	49.	KNNR  006-0104-01-00  MRRiB	 1 169,025	m2	................	................
		Warstwy odsączające z piasku, wykonane ręcznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości warstwy
		po zagęszczeniu 10 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym
	Numer specyfikacji :  D-04.02.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		428 * 2.5 + 116.5 * 0.85 =	1 169,025
	 
	Razem  przedmiar =	 1 169,025	m2

	50.	KNNR  006-0111-01-00  MRRiB	  11,690	100 m2	................	................
		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem , przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm  w-wa   o
		Rm=2,5 MPa  z betoniarki
	Numer specyfikacji :  D-04.05.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		(428 * 2.5 + 116.5 * 0.85) / 100 =	11,690
	 
	Razem  przedmiar =	  11,690	100 m2

	Przebudowa drogi gminnej  Nr 107917L (ul. Polna) w m. Nałęczów od km 0+000  do km 0+476,55
	4.  Chodniki
	4.12. Nawierzchnia
		 Str: 12
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	4.12.	Nawierzchnia	

	51.	KSNR  006-0502-02-00	 1 169,025	m2	................	................
		Nawierzchnia  chodników z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce
		cem.-piask 1:4  gr  4 cm. przy grubości kostki szarej 6 cm
	Numer specyfikacji :  D-05.03.23a

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		428 * 2.5 + 116.5 * 0.85 =	1 169,025
	 
	Razem  przedmiar =	 1 169,025	m2

	4.13.	Obrzeża	

	52.	KSNR  006-0404-02-00	  551,200	m	................	................
		Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem i wymiarach obrzeża 20x6
		cm
	Numer specyfikacji :  D-08.03.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		strona lewa:  8.4 + 7.5 + 33.8 + 74.2 + 87.4 + 17.6 + 5.2 + 20.9 + 18.4 + 5.8 + 5.4 + 23.9 + 54.3 + 57.5 + 8.4 + 3 + 1 =	432,700
		strona prawa:  7.1 + 4 + 18.9 + 11.7 + 28.6 + 39.4 + 5.3 + 0.5 + 1 + 0.5 + 1.5 =	118,500
	 
	Razem  przedmiar =	  551,200	m

	5.	Roboty wykończeniowe oraz  oznakowanie	
	Kod CPV :  45233000-9

	 
	5.14.	Roboty  wykończeniowe	

	53.	KSNR  001-0403-01-00	  340,000	m2	................	................
		Humusowanie i obsianie  pobocza  przy grubości warstwy humusu 5 cm.
	Numer specyfikacji :  D-06.01.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		Rys nr 2:  340 * 1.00 =	340,000
	 
	Razem  przedmiar =	  340,000	m2

	54.	KNR  201-0517-01-00	  10,800	m2	................	................
		Umocnienieskarpy elementami prefabrykowanymi( płytami  ażurowymi)  na ławie betonowej z betonu B-20
		gr 20 cm
	Numer specyfikacji :  D-06.01.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

	Przebudowa drogi gminnej  Nr 107917L (ul. Polna) w m. Nałęczów od km 0+000  do km 0+476,55
	5.  Roboty wykończeniowe oraz  oznakowanie
	5.14. Roboty  wykończeniowe
		 Str: 13
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
		na właczeniu do dr. nr 830:  18 * 0.6 =	10,800
	 
	Razem  przedmiar =	  10,800	m2

	5.15.	Oznakowanie	

	55.	KNNR  006-0702-01-00  MRRiB	  13,000	szt	................	................
		Słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm
	Numer specyfikacji :  D-07.02.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		13 =	13,000
	 
	Razem  przedmiar =	  13,000	szt

	56.	KNNR  006-0702-05-00  MRRiB	  16,000	szt	................	................
		Tablice znaków drogowych zakazu, nakazu,ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni
		ponad 0,3 m2(A-7 szt 4;D-1 szt-6;A-30 szt 2;D-2 szt 1 ;T-szt 3
	Numer specyfikacji :  D-07.02.01

	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		j.w:  13 + 3 =	16,000
	 
	Razem  przedmiar =	  16,000	szt

	K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T	.......................