Przebudowa drogi gminnej  Nr 107917L (ul. Polna) w m. Nałęczów od km 0+000  do km 0+476,55
	Budowa :	Przebudowa drogi gminnej
	Adres :	ul.Polna w m.Nałęczów
		 Str: 1
	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1.		Przygotowanie  terenu		
	Kod CPV :  45233000-9

	1.1.		Roboty  przygotowawcze		
	 
	1.	D-01.01.01	KSNR  001-0104-03-00	  0,477	km
			Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym		
	 
		Rys nr 1:  476.55 / 1000 =	0,477
	 
	Razem  przedmiar =	  0,477	km

	2.	D-01.03.04	KNR  231-1406-04-00  IGM Warszawa	  20,000	szt
			Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych , kanalizacji  sanitarnej i gazowych		
	 
		Rys nr 2:  11 + 7 + 2 =	20,000
	 
	Razem  przedmiar =	  20,000	szt

	3.	D-01.02.01	KNR  201-0103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  5,000	szt
			Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 16-25 cm		
	 
		5 =	5,000
	 
	Razem  przedmiar =	  5,000	szt

	4.	D-01.02.01	KNR  201-0103-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  5,000	szt
			Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 26-35 cm		
	 
		5 =	5,000
	 
	Razem  przedmiar =	  5,000	szt

	5.	D-01.02.01	KNR  201-0103-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,000	szt
			Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 36-45 cm		
	 
		2 =	2,000
	 
	Razem  przedmiar =	  2,000	szt

	6.	D01.02.01	KNR  201-0103-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,000	szt
			Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 46-55 cm		
	 
		2 =	2,000
	 
	Razem  przedmiar =	  2,000	szt

	7.	D-01.02.01	KNR  201-0103-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,000	szt
			Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 56-65 cm		
	 
		2 =	2,000
	 
	Razem  przedmiar =	  2,000	szt

	Przebudowa drogi gminnej  Nr 107917L (ul. Polna) w m. Nałęczów od km 0+000  do km 0+476,55
	1.  Przygotowanie  terenu
	1.1. Roboty  przygotowawcze
		 Str: 2
	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	8.	D-01.02.01	KNR  201-0105-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  5,000	szt
			Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 16-25 cm		
	 
		5 =	5,000
	 
	Razem  przedmiar =	  5,000	szt

	9.	D-01.02.01	KNR  201-0105-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  5,000	szt
			Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 26-35 cm		
	 
		5 =	5,000
	 
	Razem  przedmiar =	  5,000	szt

	10.	D-01.02.01	KNR  201-0105-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,000	szt
			Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 36-45 cm		
	 
		2 =	2,000
	 
	Razem  przedmiar =	  2,000	szt

	11.	D-01.02.01	KNR  201-0105-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,000	szt
			Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 46-55 cm		
	 
		2 =	2,000
	 
	Razem  przedmiar =	  2,000	szt

	12.	D01,02,01	KNR  201-0105-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,000	szt
			Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 56-65 cm		
	 
		2 =	2,000
	 
	Razem  przedmiar =	  2,000	szt

	13.	D-01.02.01	KNNR  001-0108-06-00  MRRiB	  16,000	szt
			Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, na odległość do 5 km,		
	 
		j.w:  16 =	16,000
	 
	Razem  przedmiar =	  16,000	szt

	14.	D-01.02.01	KNNR  001-0102-01-00  MRRiB	  0,062	ha
			Mechaniczne karczowanie zagajników: gęstych /powyżej 60% powierzchni/		
	 
		(6 * 104) / 10000 =	0,062
	 
	Razem  przedmiar =	  0,062	ha

	15.	GG.00.12.01	Kalkul  własna	  1,000	kompl.
			Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz  z obsługą komleksową  budowy  wynikajaca  ze		
			Specyfikacji technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  poszczególnych  w-w konstrukcyjnych  nawierzchni		
	 
		3 kopl inwentaryzacji powyk.j- obsługa budowy:  1 =	1,000
	 
	Razem  przedmiar =	  1,000	kompl.

	Przebudowa drogi gminnej  Nr 107917L (ul. Polna) w m. Nałęczów od km 0+000  do km 0+476,55
	1.  Przygotowanie  terenu
	1.1. Roboty  przygotowawcze
		 Str: 3
	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	16.	GG.00.12.01	kal.własna	  1,000	pas drog
			Zainwentaryzowanie istniejacych kabli elektrycznych i telefonicznych oraz  wykonanie wykopów		
			kontrolnych i określenie ich rzędnych posadowienia		

	1.2.		Roboty  rozbiórkowe		
	 
	17.	D-01.02.04	KNNR  006-0805-02-00  MRRiB	  447,000	m2
			Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm i spoinach wypełnionych piaskiem		
	 
		trylinka:  (   ( 139 * 3 ) +  (40 * 5 * 0.15)) =	447,000
	 
	Razem  przedmiar =	  447,000	m2

	18.	D-01.02.04	KNNR  006-0806-02-00  MRRiB	  512,000	m
			Rozebranie krawężników betonowych ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej		
	 
		252 + 252 + 8 =	512,000
	 
	Razem  przedmiar =	  512,000	m

	19.	D-01.02.04	KNR  225-0408-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  219,000	m2
			Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni płyt: do 3,0 m2		
	 
		płyty PDS:  (73 * 3) =	219,000
	 
	Razem  przedmiar =	  219,000	m2

	20.	D-01.02.04	KNNR  006-0802-04-00  MRRiB	  417,000	m2
			Rozebranie nawierzchni grubości 5 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie		
	 
		masa:  (139 * 3 ) =	417,000
	 
	Razem  przedmiar =	  417,000	m2

	21.	D-01.02.04	KNNR  006-0805-05-00  MRRiB	  438,920	m2
			Rozebranie nawierzchni   z koski  brukowej ułożonych na podsypce cem- piaskowej ( analogia)		
	 
		kostka:  (92 * 3.5 ) + (15.8 * 7.4 ) =	438,920
	 
	Razem  przedmiar =	  438,920	m2

	22.	D-01.02.04	KNR  404-1103-04-00  IGM Warszawa	  374,056	m3
			Wywiezienie gruzu ( płyt  Jomba )z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z		
			załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na  miejsce  wskazane  przez  Inwestora.		
	 
		płyty PDS+kostka+trylinka+masa+krawężniki  +ogrodzenie koło szkoły:  (  (73 * 3 * 0.15) + (92 * 3.5 * 0.08) +
		(15.8 * 7.4 * 0.8) + ( 139 * 3 * 0.15) + (139 * 3 * 0.05) + (40 * 5 * 0.15)) + (512 * 0.3 * 0.15) + 46.2 + 39.27 =	374,056
	 
	Razem  przedmiar =	  374,056	m3

	23.	D-01.02.04	KNR  404-1103-05-00  IGM Warszawa	  288,586	m3
			Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km . /przy		
			załadunku i rozładunku mechanicznym/  na odl. 5 km		
	 
		płyty PDS+kostka+trylinka+masa+krawężniki:  (  (73 * 3 * 0.15) + (92 * 3.5 * 0.08) + (15.8 * 7.4 * 0.8) + ( 139 *

	Przebudowa drogi gminnej  Nr 107917L (ul. Polna) w m. Nałęczów od km 0+000  do km 0+476,55
	1.  Przygotowanie  terenu
	1.2. Roboty  rozbiórkowe
		 Str: 4
	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		3 * 0.15) + (139 * 3 * 0.05) + (40 * 5 * 0.15)) + (512 * 0.3 * 0.15) =	288,586
	 
	Razem  przedmiar =	  288,586	m3

	24.	D-01.02.04	KNNR  006-0808-03-00  MRRiB	  10,000	m
			Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach		
	 
		10 =	10,000
	 
	Razem  przedmiar =	  10,000	m

	25.	D-01.02.04	KNR  404-0203-02-00  IGM Warszawa	  46,200	m3
			Rozebranie ław fundamentowych oraz murów poniżej poziomu terenu, o grubości do 30 cm, na zaprawie: -		
			cementowo-wapiennej		
	 
		115.5 * 0.8 * 0.5 =	46,200
	 
	Razem  przedmiar =	  46,200	m3

	26.	D-01.02.04	KNR  404-0303-05-00  IGM Warszawa	  39,270	m3
			Rozebranie ścian betonowych o grubości : - do 30 cm		
	 
		(115.5 * 0.3 * 1.0) + (0.10 * 0.4 * 115.5) =	39,270
	 
	Razem  przedmiar =	  39,270	m3

	 
	2.		Przebudowa  drogi		

	2.3.		Roboty ziemne		
	 
	27.	D-02,01,01	KNNR  001-0202-05-00  MRRiB	 2 747,964	m3
			Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami		
			samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,40 m3 /grunt kat. I-III/		
	 
		Tab rob ziemnych- płyty PDS+kostka:  3013.51 - (  (73 * 3 * 0.15) + (92 * 3.5 * 0.08) + (15.8 * 7.4 * 0.8) + ( 139
		* 3 * 0.15) + (139 * 3 * 0.05) + (40 * 5 * 0.15)) =	2 747,964
	 
	Razem  przedmiar =	 2 747,964	m3

	28.	D-02.01.01	KNR  201-0214-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 2 747,964	m3
			Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie		
			lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi  grunt kat. I- III krotność 8		
	 
		Tab rob ziemnych- płyty PDS+kostka:  3013.51 - (  (73 * 3 * 0.15) + (92 * 3.5 * 0.08) + (15.8 * 7.4 * 0.8) + ( 139
		* 3 * 0.15) + (139 * 3 * 0.05) + (40 * 5 * 0.15)) =	2 747,964
	 
	Razem  przedmiar =	 2 747,964	m3

	29.	D-02.01.01	KNNR  001-0212-02-10  MRRiB	  20,060	m3
			Roboty  ziemne , wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m3 /grunt kat.		
			III/		
	 
		tab. robót ziemnych:  20.06 =	20,060
	 
	Razem  przedmiar =	  20,060	m3

	Przebudowa drogi gminnej  Nr 107917L (ul. Polna) w m. Nałęczów od km 0+000  do km 0+476,55
	2.  Przebudowa  drogi
	2.3. Roboty ziemne
		 Str: 5
	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	 
	30.	D-02.03.01	KNNR  001-0402-02-00  MRRiB	  20,060	m3
			Formowanie i zagęszczenie nasypów, z ziemi  z dokopu  w gruncie kat. III-IV, /zagęsz.walc.samojezdnym		
			9 t/		
	 
		w.g dokumentacji:  20.06 =	20,060
	 
	Razem  przedmiar =	  20,060	m3

	 
	2.4.		Podbudowa		
	 
	31.	D-04.01.01	KNNR  006-0103-03-10  MRRiB	 3 323,107	m2
			Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.II-VI		
			mechanicznie - zagęszczanie walcem statycznym		
	 
		Rys nr 2:  262 + 442.55 * 6.6 + (  ( 10.27 + 19.45) / 2) * 2.59 + (  ( 10.69 + 4) / 2) * 3 + (  (18.19 + 6.35) / 2) *
		6.5 =	3 323,107
	 
	Razem  przedmiar =	 3 323,107	m2

	32.	D-04.05.01	KNNR  006-0111-02-00  MRRiB	  33,231	100 m2
			Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem , przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - Rm=2,5		
			MPa wykonana mieszarką lub z betoniarki		
	 
		Rys nr 2:  (   262 + 442.55 * 6.6 + (  ( 10.27 + 19.45) / 2) * 2.59 + (  ( 10.69 + 4) / 2) * 3 + (  (18.19 + 6.35) / 2) *
		6.5) / 100 =	33,231
	 
	Razem  przedmiar =	  33,231	100 m2

	33.	D-04.04.04	KNNR  006-0113-03-00  MRRiB	 3 323,107	m2
			Podbudowy z tłucznia, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 25 cm		
	 
		Rys nr 2:  262 + 442.55 * 6.6 + (  ( 10.27 + 19.45) / 2) * 2.59 + (  ( 10.69 + 4) / 2) * 3 + (  (18.19 + 6.35) / 2) *
		6.5 =	3 323,107
	 
	Razem  przedmiar =	 3 323,107	m2

	34.	D.04.04.04	KNNR  006-0113-05-00  MRRiB	 3 190,342	m2
			Podbudowy z tłucznia, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 10 cm		
	 
		Rys nr 2:  262 + 442.55 * 6.3 + (  ( 10.27 + 19.45) / 2) * 2.59 + (  ( 10.69 + 4) / 2) * 3 + (  (18.19 + 6.35) / 2) *
		6.5 =	3 190,342
	 
	Razem  przedmiar =	 3 190,342	m2

	 
	2.5.		Nawierzchnia		
	 
	35.	D-04.03.01	KNNR  006-1005-06-00  MRRiB	 3 190,342	m2
			Mechaniczne oczyszczenie  podbudowy		
	 
		Rys nr 2:  262 + 442.55 * 6.3 + (  ( 10.27 + 19.45) / 2) * 2.59 + (  ( 10.69 + 4) / 2) * 3 + (  (18.19 + 6.35) / 2) *
		6.5 =	3 190,342
	 
	Razem  przedmiar =	 3 190,342	m2

	Przebudowa drogi gminnej  Nr 107917L (ul. Polna) w m. Nałęczów od km 0+000  do km 0+476,55
	2.  Przebudowa  drogi
	2.5. Nawierzchnia
		 Str: 6
	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	36.	D-04.03.01	KNNR  006-1005-07-00  MRRiB	 3 190,342	m2
			Skropienie podbudowy  tłuczniowej		
	 
		Rys nr 2:  262 + 442.55 * 6.3 + (  ( 10.27 + 19.45) / 2) * 2.59 + (  ( 10.69 + 4) / 2) * 3 + (  (18.19 + 6.35) / 2) *
		6.5 =	3 190,342
	 
	Razem  przedmiar =	 3 190,342	m2

	37.	D-05.03.05b	KSNR  006-0308-03-00	 3 079,705	m2
			Warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z betonu  asfaltowego ,transportowanych		
			sam.samowyładowczym przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm - o uziarnieniu 0/16 mm  KR-3		
	 
		Rys nr 2:  262 + 442.55 * 6.05 + (  ( 10.27 + 19.45) / 2) * 2.59 + (  ( 10.69 + 4) / 2) * 3 + (  (18.19 + 6.35) / 2) *
		6.5 =	3 079,705
	 
	Razem  przedmiar =	 3 079,705	m2

	38.	D-04.03.01	KNNR  006-1005-06-00  MRRiB	 3 079,705	m2
			Mechaniczne oczyszczenie w-wy  wiążącej		
	 
		Rys nr 2:  262 + 442.55 * 6.05 + (  ( 10.27 + 19.45) / 2) * 2.59 + (  ( 10.69 + 4) / 2) * 3 + (  (18.19 + 6.35) / 2) *
		6.5 =	3 079,705
	 
	Razem  przedmiar =	 3 079,705	m2

	39.	D-04.03.01	KNNR  006-1005-07-00  MRRiB	 3 389,436	m2
			Skropienie  w-wy wiażącej -asfaltem( połaczenie  międzywarstwowe)		
	 
		Rys nr 2:  58.58 + 13 * 5.1 + ((5.1 + 3.6 ) / 2 * 15) + 251.40 * 3.60 + ((3.60 + 5.10) / 2 * 15) + 53 * 5.10 + ((3.60
		+ 5.10) / 2 * 15) + 187.76 * 3.6 + ((3.6 + 5.10) / 2 * 15) + 60.80 * 5.10 + ((5.10 + 4.10) / 2 * 18) =	2 630,036
		34 * 3.90 + ((3.6 + 3.90) / 2 * 35) + ((3.6 + 3.90) / 2 * 17) + (3.90 + 5.10) / 2 * 7 + 58 * 5.10 + (15 * 13) / 2 + (2 +
		2 * 6) / 2 =	759,400
	 
	Razem  przedmiar =	 3 389,436	m2

	40.	D-05.03.05a	006-0309-0-00	 3 057,577	m2
			Warstwa ścieralna  z betonu  asfaltowego  transportowana  sam.samowyładowczym przy grubości		
			warstwy po zagęszczeniu 5 cm - o uziarnieniu 0/12,8 mm  KR-3		
	 
		Rys nr 2:  262 + 442.55 * 6.0 + (  ( 10.27 + 19.45) / 2) * 2.59 + (  ( 10.69 + 4) / 2) * 3 + (  (18.19 + 6.35) / 2) *
		6.5 =	3 057,577
	 
	Razem  przedmiar =	 3 057,577	m2

	 
	2.6.		Krawężniki		
	 
	41.	D-08.01.01	KNNR  006-0403-03-00  MRRiB	  543,000	m
			Krawężniki betonowe wystające wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem , na podsypce		
			cementowo-piaskowej, o wymiarach 15x30 cm		
	 
		(8.4 + 7.5 + 415.20 + 19.8 + 12.60 + 9.5 + 126.3 + 2.6 + 3.6 + 2 + 2.5) - 67 =	543,000
	 
	Razem  przedmiar =	  543,000	m

	Przebudowa drogi gminnej  Nr 107917L (ul. Polna) w m. Nałęczów od km 0+000  do km 0+476,55
	3.  Wjazdy  do  posesji
		 Str: 7
	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	3.		Wjazdy  do  posesji		

	3.7.		Roboty ziemne		
	 
	42.	D-04.01.01	KNNR  006-0101-03-20  MRRiB	  121,900	m2
			Koryta na całej szerokości zjazdu, wykonane mechanicznie , w gruncie kat.II-VI, przy głębokości koryta 37		
			cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym		
	 
		11.5 + 28 + 11.8 + 11.8 + 10.9 + 10.9 + 7 * 5 + 2 =	121,900
	 
	Razem  przedmiar =	  121,900	m2

	 
	3.8.		Podbudowa		
	 
	43.	D-04.05.01	KSNR  006-0111-02-00	  1,219	100 m2
			Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm  -wa		
			podbudowy     o Rm=2,5MPa  z  betoniarki		
	 
		(11.5 + 28 + 11.8 + 11.8 + 10.9 + 10.9 + 7 * 5 + 2) / 100 =	1,219
	 
	Razem  przedmiar =	  1,219	100 m2

	44.	D-04.05.01	KSNR  006-0111-02-00	  1,219	100 m2
			Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm  -wa		
			podbudowy     o Rm=5MPa  z  betoniarki		
	 
		(11.5 + 28 + 11.8 + 11.8 + 10.9 + 10.9 + 7 * 5 + 2) / 100 =	1,219
	 
	Razem  przedmiar =	  1,219	100 m2

	 
	3.9.		Nawierzchnia		
	 
	45.	D-05.03.23a	KSNR  006-0502-03-00	  121,900	m2
			Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce		
			cem.-piask  1:4  gr. 4 cm  przy grubości kostki szarej 8 cm		
	 
		11.5 + 28 + 11.8 + 11.8 + 10.9 + 10.9 + 7 * 5 + 2 =	121,900
	 
	Razem  przedmiar =	  121,900	m2

	 
	3.10.		Obrzeża		
	 
	46.	D-08.03.01	KNNR  006-0404-05-00  MRRiB	  103,400	m
			Obrzeża betonowe, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i wymiarach obrzeża 30x8 cm		
	 
		strona lewa:  (1.4 + 1.4 + 1.4 + 1.4 + 4) + (1.4 + 1.4 + 4.3 + 4.3 + 5) + (1.4 + 2.4 + 2.4 + 4 + 1.4) + (1.4 + 2.4 +
		2.4 + 4 + 1.4) + (1.4 + 1.3 + 4 + 1.3 + 1.4) + (1.4 + 1.4 + 4 + 1.4 + 1.4) =	68,200
		stronaprawa:  (1.4 + 0.5 + 4 + 0.5 + 1.4) + (1.4 + 0.5 + 4 + 0.5 + 1.4) + (1.4 + 10 + 1.4) + (1.4 + 4 + 1.4) =	35,200
	 
	Razem  przedmiar =	  103,400	m

	47.	D-08.01.01	KNNR  006-0403-03-00  MRRiB	  67,000	m

	Przebudowa drogi gminnej  Nr 107917L (ul. Polna) w m. Nałęczów od km 0+000  do km 0+476,55
	3.  Wjazdy  do  posesji
	3.10. Obrzeża
		 Str: 8
	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

			Krawężniki betonowe-wtopione  wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu  B-15 , na podsypce		
			cementowo-piaskowej, o wymiarach 15x30 cm		
	 
		11 * 6 + 1 =	67,000
	 
	Razem  przedmiar =	  67,000	m

	 
	4.		Chodniki		

	4.11.		Podbudowa		
	 
	48.	D-04.01.01	KNNR  006-0101-02-30  MRRiB	 1 169,025	m2
			Koryta na całej szerokości  chodników  z kostki  brukowej , wykonane mechanicznie, w gruncie kat.II-VI,		
			przy głębokości koryta 30 cm i zagęszczeniu walcem statycznym		
	 
		428 * 2.5 + 116.5 * 0.85 =	1 169,025
	 
	Razem  przedmiar =	 1 169,025	m2

	49.	D-04.02.01	KNNR  006-0104-01-00  MRRiB	 1 169,025	m2
			Warstwy odsączające z piasku, wykonane ręcznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości		
			warstwy po zagęszczeniu 10 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym		
	 
		428 * 2.5 + 116.5 * 0.85 =	1 169,025
	 
	Razem  przedmiar =	 1 169,025	m2

	50.	D-04.05.01	KNNR  006-0111-01-00  MRRiB	  11,690	100 m2
			Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem , przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm  w-wa   o		
			Rm=2,5 MPa  z betoniarki		
	 
		(428 * 2.5 + 116.5 * 0.85) / 100 =	11,690
	 
	Razem  przedmiar =	  11,690	100 m2

	 
	4.12.		Nawierzchnia		
	 
	51.	D-05.03.23a	KSNR  006-0502-02-00	 1 169,025	m2
			Nawierzchnia  chodników z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na		
			podsypce cem.-piask 1:4  gr  4 cm. przy grubości kostki szarej 6 cm		
	 
		428 * 2.5 + 116.5 * 0.85 =	1 169,025
	 
	Razem  przedmiar =	 1 169,025	m2

	 
	4.13.		Obrzeża		
	 
	52.	D-08.03.01	KSNR  006-0404-02-00	  551,200	m
			Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem i wymiarach obrzeża 20x6 cm		
	 
		strona lewa:  8.4 + 7.5 + 33.8 + 74.2 + 87.4 + 17.6 + 5.2 + 20.9 + 18.4 + 5.8 + 5.4 + 23.9 + 54.3 + 57.5 + 8.4 + 3
		+ 1 =	432,700

	Przebudowa drogi gminnej  Nr 107917L (ul. Polna) w m. Nałęczów od km 0+000  do km 0+476,55
	4.  Chodniki
	4.13. Obrzeża
		 Str: 9
	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		strona prawa:  7.1 + 4 + 18.9 + 11.7 + 28.6 + 39.4 + 5.3 + 0.5 + 1 + 0.5 + 1.5 =	118,500
	 
	Razem  przedmiar =	  551,200	m

	 
	5.		Roboty wykończeniowe oraz  oznakowanie		
	Kod CPV :  45233000-9

	5.14.		Roboty  wykończeniowe		
	 
	53.	D-06.01.01	KSNR  001-0403-01-00	  340,000	m2
			Humusowanie i obsianie  pobocza  przy grubości warstwy humusu 5 cm.		
	 
		Rys nr 2:  340 * 1.00 =	340,000
	 
	Razem  przedmiar =	  340,000	m2

	54.	D-06.01.01	KNR  201-0517-01-00	  10,800	m2
			Umocnienieskarpy elementami prefabrykowanymi( płytami  ażurowymi)  na ławie betonowej z betonu B-20		
			gr 20 cm		
	 
		na właczeniu do dr. nr 830:  18 * 0.6 =	10,800
	 
	Razem  przedmiar =	  10,800	m2

	 
	5.15.		Oznakowanie		
	 
	55.	D-07.02.01	KNNR  006-0702-01-00  MRRiB	  13,000	szt
			Słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm		
	 
		13 =	13,000
	 
	Razem  przedmiar =	  13,000	szt

	56.	D-07.02.01	KNNR  006-0702-05-00  MRRiB	  16,000	szt
			Tablice znaków drogowych zakazu, nakazu,ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3		
			m2(A-7 szt 4;D-1 szt-6;A-30 szt 2;D-2 szt 1 ;T-szt 3		
	 
		j.w:  13 + 3 =	16,000
	 
	Razem  przedmiar =	  16,000	szt

	 
	---  Koniec  wydruku  przedmiaru  ---